
威海水务投资有限责任公司

选定污水处理厂进出水在线监测设备委托运营服务单位预算征集公告
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征集单位：威海水务投资有限责任公司
2026年 8 月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海水务投资有限责任公司选定污水处理厂进出水在线监测设备委托运营服务单位

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-SWT2026-007
2、项目概况：现公开征集威海水务投资有限责任公司经区、高区、初村、临港区污水处理厂进水、出水在线监测设备委托运营服务的预算价格。在线监测设备清单及运营服务相关要求等详见下文。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

3、污水处理厂情况及进水、出水在线监测设备清单

（1）经区污水处理厂，位于威海市经区崮山路6号，山东润泽冷链物流有限公司西侧。
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地/品牌
	位置

	1
	COD自动分析仪
	CODmaxIII
	1
	美国/哈希
	进水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	NA8000.01
	1
	美国/哈希
	

	3
	水质自动取样器
	S8086基础款
	1
	杭州/大湖
	

	4
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	5
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	

	1
	COD自动分析仪
	CODmaxII
	1
	美国/哈希
	出水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	NA8000.01
	1
	美国/哈希
	

	3
	总氮自动分析仪
	NT6800
	1
	美国/哈希
	

	4
	总氮总磷自动分析仪
	NPW-160
	1
	美国/哈希
	

	5
	PH分析仪（可测水温）
	PC3110
	1
	昆山/上泰仪器
	

	6
	水质自动取样器
	S8086
	1
	杭州/大湖
	

	7
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	8
	超声波明渠流量计
	WL-1A1
	1
	北京/九波
	

	9
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	


（2）高区污水处理厂，位于威海市高区营口路6号，威海冠铭渔具有限公司西侧。

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地/品牌
	位置

	1
	COD自动分析仪
	WQ1000
	1
	深圳/正奇
	进水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	NA8000.01
	1
	美国/哈希
	

	3
	水质自动取样器
	S8086基础款
	1
	杭州/大湖
	

	4
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	5
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	

	1
	COD自动分析仪
	CODmaxIII
	1
	美国/哈希
	出水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	NA8000.01
	1
	美国/哈希
	

	3
	总氮自动分析仪
	WQ1000
	1
	深圳/正奇
	

	4
	总氮总磷自动分析仪
	NPW-160
	1
	美国/哈希
	

	5
	PH分析仪（可测水温）
	PC3110
	1
	昆山/上泰仪器
	

	6
	水质自动取样器
	S8086
	1
	杭州/大湖
	

	7
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	8
	超声波明渠流量计
	WL-1A1
	1
	北京/九波
	

	9
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	


（3）初村污水处理厂，位于威海市高区初村镇威海职业学院北、庆威建材有限公司东侧。

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地/品牌
	位置

	1
	COD自动分析仪
	WQ1000
	1
	深圳/正奇
	进水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	DH311N1
	1
	江苏/博克斯
	

	3
	水质自动取样器
	S8086基础款
	1
	杭州/大湖
	

	4
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	5
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	

	1
	COD自动分析仪
	CODmaxII
	1
	美国/哈希
	出水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	NA8000.01
	1
	美国/哈希
	

	3
	总氮自动分析仪
	NT6800
	1
	深圳/正奇
	

	4
	总氮总磷自动分析仪
	NPW-160
	1
	美国/哈希
	

	5
	PH分析仪（可测水温）
	PC3110
	1
	昆山/上泰仪器
	

	6
	水质自动取样器
	S8086
	1
	杭州/大湖
	

	7
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	8
	超声波明渠流量计
	WL-1A1
	1
	北京/九波
	

	9
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	


（4）临港区污水处理厂，位于威海市临港区草庙子镇曹格庄村南，南京路与高格河交汇处西南侧。

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地/品牌
	位置

	1
	COD自动分析仪
	WQ1000
	1
	深圳/正奇
	进水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	WQ1000
	1
	深圳/正奇
	

	3
	水质自动取样器
	S8086基础款
	1
	杭州/大湖
	

	4
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	5
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	

	1
	COD自动分析仪
	CODmaxIII
	1
	美国/哈希
	出水在线仪表间

	2
	氨氮自动分析仪
	NA8000.01
	1
	美国/哈希
	

	3
	总氮自动分析仪
	NT6800
	1
	深圳/正奇
	

	4
	总氮总磷自动分析仪
	NPW-160
	1
	美国/哈希
	

	5
	PH分析仪（可测水温）
	PC3110
	1
	昆山/三泽
	

	6
	水质自动取样器
	S8086
	1
	杭州/大湖
	

	7
	数采仪
	C＆M3600E
	1
	江苏/三希
	

	8
	超声波明渠流量计
	WL-1A1
	1
	北京/九波
	

	9
	采样泵等配套设施设备
	/
	1
	/
	


3、服务质量要求：

乙方应按照《污染源自动监控管理办法》、HJ 355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范、《威海市污染源在线自动监控设备安装与运行维护管理办法》等国家标准及行业规范，以及甲方相关要求，做好进水、出水在线监测相关设备的运维、保养及故障维修排障等各项工作，保证在线监测数据连续、准确、稳定采集和上传。具体服务要求内容详见文件第二部分。
4、合同有效期：自合同签订之日起12个月。合同期满后，甲方对乙方的合同履行情况进行考核，合格可续签合同，续签不超过2次。
5、预算价格（含税）：（1）本预算价格为乙方向甲方提供约定服务所产生的全部含税费用，涵盖服务实施过程中涉及的人工、管理、保险、税费、风险等一切相关支出，甲方不再另行支付其他任何费用。（2）乙方须严格遵守劳动用工及安全生产相关法律法规，若服务期间发生劳资纠纷、人员伤亡、财产损失等任何安全及法律责任，均由乙方自行承担并全权处理，与甲方无关。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年7月31日17时00分至2026年8月7日   

17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：邵在青

联系电话：0631-5986991

第二部分 运营服务要求及违约责任
1、在线监测设备运营服务要求

（1）按照《污染源自动监控管理办法》、HJ 355-2019水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范、《威海市污染源在线自动监控设备安装与运行维护管理办法》等国家标准及行业规范要求，做好进水、出水在线自动监测相关设备的日常运维、保养、检修、换件、试剂更换等运营、维护及管理工作，以及按照国家标准及行业规范、环保部门有关要求做好进水、出水在线监测设备的比对、校正工作。进水、出水在线监测设备的维护、保养及易损部件的更换要及时、到位，保证在线监测数据连续、准确、稳定采集和上传。故障问题接到甲方检维修通知后，应12小时内安排人员到达现场。

（2）甲方有权查询其所有进水、出水在线监测数据。如果甲方需要乙方出具水质证明、设备故障证明等相关证明材料，乙方应无条件，及时、准确提供真实且具有法律效力的相关证明材料。

（3）乙方应向甲方提供进水、出水在线监测相关数据查询密码。甲方针对进水、出水在线监测有关技术方面存在问题时，乙方应及时向甲方提供相关咨询服务。双方应各自向对方提供工作便利条件。本项目所涉及的监测数据、技术资料及成果等均属保密范围，双方均不得向第三方泄露。

（4）乙方向甲方提供进水、出水在线监测设备日常运行、维护、检修、换件、试剂更换等运营、维护及管理服务。其所需的耗材、配件等，包括自动监测设备及其配套设施设备正常运行所必需的药品、试剂、比对校正耗材，采样泵管、加药泵管、放液阀组件、加热器组件、四通阀等单项价格低于1000元的常用配件，由乙方负责。
（5）进水、出水在线监测设备运行的水电费和设备故障时需更换的，单项价格超过1000元的零部件费用，和因环保政策变化或仪器超出使用寿命需进行的设备更新、升级而产生的相关费用，以及因雷击、火灾、水灾、地震等不可预见自然灾害造成设备故障而产生的检维修费用等，由甲方负责。

（6）因国内外市场行情变化，造成运营服务管理工作所需的配件、药价等价格发生重大变化时（变化幅度超过30%），其所需产生的额外费用由双方协商解决。

（7）进水、出水在线监测设备运行过程中产生的COD废液和氨氮检测废液及环保认定为危险废物的其他废液,由乙方负责收集、运输、存储在甲方指定的危废库内。乙方应负责做好相关危废的入库记录工作。各类废液的后续安全处置由甲方负责。
（8）鉴于一些设备故障情况，检修时需要更换配件，而甲方进行配件采购的周期一般要5-7天，无法满足故障问题第一时间排除的实际需求。故乙方应建立包括但不限于电极、泵管、光源灯、传感器等常用易损件及耗材备品备件库，出现设备故障情况时，保障故障设备第一时间完成检修并恢复正常运行。因检修消耗使用的备品备件，甲方会及时采购，并进行替换。

（9）为确保设备故障问题无法第一时间排除时，进水、出水在线监测数据的正常稳定上传，乙方应配备COD、氨氮、总氮、总磷等进水、出水在线监测分析仪备用设备（每类设备不少于 1 台/套）。一旦出现设备故障问题48小时内无法及时排除等情况，则乙方应立即提供备用设备供甲方使用，规避因故障问题导致在线数据缺失时间超期，而可能带来的违规风险和环保处罚风险。

2、违约责任
（1）乙方应及时做好进水、出水在线监测设备的维修、保养等服务。如因乙方对设备故障、维修保养不到位等问题，造成出现影响数据采集、上传等情况，则视为乙方违约，甲方有权向乙方进行追偿。追偿标准为：因乙方故障排除不及时或维修保养不到位造成甲方数据异常、缺失，每发生一次甲方有权向乙方追缴年度委托运营服务费总价款0.5%的违约金。如因此导致甲方被环保等上级监管部门处罚时，所造成的一切损失亦由乙方承担。如乙方完全不履行职责，或在1个月内合计出现5次对设备故障、维修保养不到位等问题，或累计出现10次对设备故障、维修保养不到位等问题，甲方有权终止合同，并拒绝支付在线监测运营费用。如因此导致甲方被环保等上级监管部门处罚时，所造成的一切损失亦由乙方承担。

（2）运营期内，双方不得无故单方面终止合同。如乙方违约，甲方有权拒绝支付在线监测运营费用，并有权向乙方追缴1个运营年度的在线监测运营费用作为违约金。如甲方违约，乙方有权向甲方追缴1个运营年度的在线监测运营费用作为违约金。
（3）甲方保证进水、出水在线监测设备在乙方运营管理期间的正常供水、供电等必要条件。如甲方有计划需进行停产、停水、停电时，甲方应在停产、停水、停电前24小时内通知乙方。恢复生产、供水、供电时，甲方亦应提前通知乙方，否则因此出现问题乙方可以免责。如出现突发性停水、停电情况时，由双方相互配合解决。

3、资质及人员配置要求。乙方应具有有效的中国环境服务认证证书（水污染源在线监测系统运营服务）；乙方应配备持证上岗运营服务人员不少于 10 人（含及以上），持证类型应涵盖运营服务相关资质证书 （如CMA上岗证、环境监测人员合格证、自动监控（污废水）运行证书等）；乙方应能满足提供进水、出水在线监测指标日常频次检测及突发情况下应急检测需求的能力，确保需要人工检测时，检测工作的及时性和响应速度；乙方应提供运营服务人员名单、持证证书复印件及社保缴纳证明等材料备查。

第三部分 报价函格式

	序号
	项目名称
	运营服务范围
	服务期限
	数量（套）
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	备注

	1
	经区、高区、初村、临港区污水处理厂进水在线监测设备运营服务
	COD、氨氮自动分析仪，水质自动取样器，数采仪，采样泵等配套设施设备
	12个月
	4
	
	
	
	

	2
	经区、高区、初村、临港区污水处理厂出水在线监测设备运营服务
	COD、氨氮、总氮、总磷自动分析仪，PH分析仪（可测水温），水质自动取样器，数采仪，超声波明渠流量计，采样泵等配套设施设备
	12个月
	4
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


一、征集范围：（1）本预算价格为乙方向甲方提供约定服务所产生的全部含税费用，涵盖服务实施过程中涉及的人工、管理、保险、税费、风险等一切相关支出，甲方不再另行支付其他任何费用。（2）乙方须严格遵守劳动用工及安全生产相关法律法规，若服务期间发生劳资纠纷、人员伤亡、财产损失等任何安全及法律责任，均由乙方自行承担并全权处理，与甲方无关。

二、付款方式：在一个运营服务管理期结束后，乙方开具全额正规发票。甲方收到发票后，每年安排三次付款，每次付款比例原则上不超过账面应付账款的30%。

三、发票（专票）、税率（%）：         。
四、运营服务期限：自合同签订之日起12个月。合同期满后，甲方对乙方人的合同履行情况进行考核，合格则续签合同，续签不超过2次。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人及联系方式：
时间：      年     月    日


