
选定苘山净水厂液氧采购及液氧站配套

设备租赁年度供应商预算征集
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征集单位：威海市水务集团有限公司

2026年10月
第一部分 预算征集公告

一、项目名称

选定苘山净水厂液氧采购及液氧站配套设备租赁年度供应商预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：SWYS2026-012
2、项目概况：现公开征集苘山净水厂液氧采购及液氧站配套设备租赁的预算价格，具体内容详见下文相关要求。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。 
  3、若报价人为生产商，需提供以下证书：

（1）液氧产品的“危险化学品登记证”、“安全生产许可证”、“移动式压力容器充装许可证”、“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若报价人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件；

（2）液氧储罐的“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造或生产许可证（压力容器）”、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)扫描件，若报价人不具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)需提供与安装方签订的合作合同或协议以及安装方的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)。

若报价人为代理商，需提供生产商的授权书（包括液氧和液氧储罐）及以下证书：

（1）液氧生产商的“危险化学品登记证”、“安全生产许可证”及“移动式压力容器充装许可证”扫描件、代理商的“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若报价人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件；

（2）液氧储罐生产商的“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造或生产许可证（压力容器）”、代理商的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)，若报价人不具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)需提供与安装方签订的合作合同或协议以及安装方的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)。
4、质量标准：符合《工业氧》GB/T 3863-2025以及甲方相关要求。
供货期：（1）液氧供货期：自接到甲方通知之日起3日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

（2）液氧站配套设备供货安装期：自接到甲方通知之日起30日内，进场安装、调试完毕，完成相关手续办理，可满足正常运行使用。

6、合同有效期：1年。合同期满后，招标人对中标人的合同履行情况进行考核，合格可续签合同，续签不超过2次。
7、预算价格：（1）液氧包括但不限于采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

（2）液氧站配套设备的租赁费用。设备维修、保养、维护、安全措施及相关安排，设备安全持续使用，以及使用期间产生的所有安全质量问题及事故，所产生的一切责任及费用以及所有人员培训、安全资料、设备及安全附件的检验工作，均由租赁方承担，与甲方无关。

三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年10月13日17时00分至2026年10月21日

17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
采购人：威海市水务集团有限公司    
地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：张莹

联系电话：0631-5978699

第二部分 技术要求

一、执行标准

液氧符合《工业氧》GB/T 3863-2025标准要求。
二、技术要求

臭氧发生器：参数为15kg/h，共2台。

需租赁20立方的液氧储罐一台及配套设备，液氧储罐需配备远程液位系统。液氧的纯度不小于99.5%。

出租方应对设备维修、保养的周期进行承诺，并应具有规范的保养、维护、安全措施及安排，以确保设备安全持续使用，使用期间产生的所有安全质量的问题及事故，所产生的一切责任及费用均由出租方承担，与甲方无关。
三、其他要求

1、对设备维修、保养的周期进行承诺，并应具有规范的保养、维护、安全措施及安排，以确保设备安全持续使用，使用期间产生的所有安全质量的问题及事故，所产生的一切责任及费用均由成交单位承担，与甲方无关。

2、保证定期补充液氧，不得因各种原因延误，并保证液氧浓度不小于99.5%。

3、液氧罐保证全新未使用且满足使用要求，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

四、需提供资料

资质要求涉及的相关资质资料以及液氧产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。
第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家


	1
	液氧
	吨
	400
	
	
	
	
	

	2
	液氧站配套设备租赁
	月
	12
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


以上报价函中的报价：

（1）液氧包括但不限于采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

（2）液氧站配套设备的租赁费用。设备维修、保养、维护、安全措施及相关安排，设备安全持续使用，以及使用期间产生的所有安全质量问题及事故，所产生的一切责任及费用以及所有人员培训、安全资料、设备及安全附件的检验工作，均由租赁方承担，与甲方无关。
二、供货及供货安装期：

（1）液氧供货期：自接到甲方通知之日起    日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。

（2）液氧站配套设备供货安装期：自接到甲方通知之日起    日内，进场安装、调试完毕，完成相关手续办理，可满足正常运行使用。

三、付款方式：

（1）液氧：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方根据已经实际发生的交易情况，按月支付。

 （2）液氧站配套设备租赁支付方式：按月支付，每月租金于下月底前一次性付清，乙方必须在规定的时间内提供本单位的增值税发票。

四、发票（专票）、税率（%）：         。

五、质量标准：符合《工业氧》GB/T 3863-2025以及甲方相关要求。
六、具体数量以实际发生的采购数量为准。实际采购数量根据实际情况可适时调整，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约，并据实结算。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人及联系方式：
时间：      年     月    日


