


龙海路（和兴路——骏山路）新建给水管道工程（变更）——桩基础工程预算征集


[image: ] 


[image: ]





征集单位：威海市水务集团有限公司
2026年11月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称
龙海路（和兴路——骏山路）新建给水管道工程（变更）——桩基础工程
二、项目基本情况
1、项目编号：SWYS2026-018
2、项目概况：现公开征集龙海路（和兴路——骏山路）新建给水管道工程（变更）——桩基础工程施工的预算价格，详见报价函中清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
3、征集范围：完成该工程施工的全部工作及与合同有关的所有内容，具体详见报价函中清单。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年11月9日17时00分至：2026年11月16
[bookmark: _GoBack]日17时00分（北京时间）。
2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字并附相关资质证明，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。
5、电子邮箱： whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。
五、联系方式
采购人：威海市水务集团有限公司   
地    址：威海市上海路58号
联 系 人：张凡
联系电话：0631-5319716


第二部分 工程概况和技术要求
一、工程概况
1、工程名称：龙海路（和兴路——骏山路）新建给水管道工程（变更）——桩基础工程
2、工程编号：25-34103G 
3、工程概况：本工程投资方为威海高新市政建设有限公司，位于龙海路（和兴路——骏山路）。总桩数8根，单桩桩长16m，桩端持力层为强风化片麻岩，桩端进入强风化片麻岩长度不小于4m，单桩竖向承载力特征值500kN。桩身混凝土及承台均采用C40混凝土,桩顶均设置单桩承台。本工程桩基设计等级为丙级，设计使用年限50年。
4、计划工期：60天（日历天）完成清单内的工作内容。
5、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
     6、工程地址：龙海路（和兴路——骏山路
    7、付款方式：甲方每年三次付款，每次付款比例原则上为账面应付账款的30%;如遇特殊情况，双方另行协商。
二、技术要求
1、详见询价清单报价表及图纸。


第三部分  报价函格式
	序号
	名称
	单位
	预计
工程量
	税率
	全费用
综合单价
	金额（元）

	1
	钻孔灌注桩
1.名称：钻孔灌注桩
2.桩径及桩距:桩径Φ800mm,
3.桩长:综合考虑
4.混凝土强度等级：C40 抗渗等级P8 氯离子含量不大于0.06%、碱含量不大于3kg/m 胶凝材料最少用量360kg/m
5.工作内容:钻孔、搅拌、灌注、等完成此项工作所有费用、钢筋单独列项
6.外露部分应保证表面光圆
	m
	128
	
	　
	

	2
	截(凿)桩头
1.桩类型:钻孔灌注桩
2.截桩方式:综合考虑
3.工作内容:包括凿、截桩头、钢筋整理、垃圾外运等工作内容
	根
	8
	
	　
	

	3
	现浇混凝桩承台
1.基础形式:桩承台
2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 氯离子含量不大于0.06%、碱含量不大于3kg/m 胶凝材料最少用量360kg/m
3.工作内容:包含模板支撑、砼浇筑、养护等，钢筋和预埋件单独列项
	m3
	7.76
	
	　
	

	4
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400、HRB400E综合考虑，满足设计及规范要求
2.钢筋规格:箍筋φ8
	t
	1.05
	
	　
	

	5
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400、HRB400E综合考虑，满足设计及规范要求
2.钢筋规格:箍筋φ10
	t
	0.24
	
	　
	

	6
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400、HRB400E综合考虑，满足设计及规范要求
2.钢筋规格:φ12
	t
	0.36
	
	　
	

	7
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400、HRB400E综合考虑，满足设计及规范要求
2.钢筋规格:φ18
	t
	3.65
	
	　
	

	8
	预埋铁件
1.材料种类:综合考虑
2.材料规格:综合考虑
3.部位：预埋锚板、锚筋，防腐等级Sa2.5
4.计算规则：按设计图示尺寸计算
	t
	1
	
	　
	

	9
	合计
	　
	　
	
	　
	




付款方式：甲方每年三次付款，每次付款比例原则上为账面应付账款的30%;如遇特殊情况，双方另行协商。
单位：                              （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）
联系方式：                         
日期：
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